|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备选品牌 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 预算单价/元 | 预算总价/元 |
| 1 | 老工匠/喜得力/ 鼎迪 | 双大锅电磁灶 | 1. 尺寸2050\*1150\*1250mm， 2. 功率：25kw； 3. 304#不锈钢板面，板厚1.5mm； 4. 电压：380V3N、电流：50HAz、攻率： 24000W； 5. 24盘共500人； 6. 三相保护功能：当输入电压超过440V或低于310V时，保护动作无功率输出。直到电压恢复正常才能恢复工作； 7. 二相保护功能：当输入电压大于260V或低于160V时，保护动作无功率输出。直到电压恢复正常才能恢复工作； 8. 电路故障检测：当电路发生故障时，无功率输出； 9. 传感器失效保护功能：当锅底传感器短路或IGBT传感器短路和开路时，工作状态显示故障代码，无功率输出 10. IGBT过热保护：当IGBT温度过高时工作状态显示故障代码，无功率输出，直到温度降低后重新开机才能工作。(需提供样品) | 台 | 1 | 9867 | 9867 |
| 2 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 一炒一煮锅 | 1. 尺寸2050\*1150\*1250mm； 2. 功率：25kw； 3. 不锈钢板面，板厚1.5mm，380V3N-50HAz 30000W，共 400 人； 4. 三相保护功能：当输入电压超过 440V 或低于310V时，保护动作无功率输出。直到电压恢复正常才能恢复工作； 5. 二相保护功能：当输入电压大于260V 或低于 160V 时，保护动作无功率输出，直到电压恢复正常才能恢复工作； 6. 电路故障检测：当电路发生故障时，无功率输出。传感器失效保护功能：当锅底传感器短路或 IGBT 传感器短路和开路时，工作状态显示故障代码，无功率输出； 7. IGBT 过热保护：当 IGBT 温度过高时工作状态显示故障代码，无功率输出，直到温度降低后重新开机才能工作。 | 台 | 1 | 9768 | 9768 |
| 3 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 炉拼台 | 1. 尺寸410\*1150\*1250mm； 2. 304#不锈钢板面，板厚1.0mm； 3. 英格兰 800不锈钢，防水等级 IPX4，保修一年。 | 台 | 1 | 930 | 930 |
| 4 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 不锈钢变径 | 1. 尺寸600\*530\*480mm； 2. 304#不锈钢板面，板厚 1.0mm； 3. 英格兰 800 不锈钢，防水等级 IPX4，保修一年。 | 个 | 2 | 750 | 1500 |
| 5 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 不锈钢烟罩 | 1. 尺寸7.710米\*1200mm， 2. 304#不锈钢板面，板厚1.0mm； 3. 英格兰800不锈钢，防水等级IPX4，保修一年。 | 米 | 7.71 | 1050 | 8095.5 |
| 6 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 不锈钢烟管 | 1. 尺寸480\*480mm； 2. 304#不锈钢板面，板厚1.0mm； 3. 英格兰800不锈钢，防水等级IPX4，保修一年。 | 米 | 35 | 360 | 12600 |
| 7 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 不锈钢新风管 | 1. 尺寸7.710米\*480\*480mm； 2. 304#不锈钢板面，板厚 1.0mm； 3. 英格兰 800 不锈钢，防水等级 IPX4，保修一年。 | 米 | 13 | 330 | 4290 |
| 8 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 不锈钢过滤网 | 1. 尺寸：7.7米； 2. 304#不锈钢板面，板厚 1.0mm；   3、英格兰 800 不锈钢，防水等级 IPX4，保修一年。 | 片 | 14 | 180 | 2520 |
| 9 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 不锈钢新风口 | 1. 尺寸：10\*100； 2. 304#不锈钢板面，板厚 1.5mm， 3. 仅限于安装、使用和维护正确的前提下出现的质量问题。不属于保修范围：一切人为的损坏，例如接入不适当的电源、使用于不适当的环境、不按使用说明书的要求进行产品的安装，使用与维护。不经本公司同意私自维修或改装产品所造成的损坏。因自然灾害所造成的损坏。 | 个 | 10 | 73 | 730 |
| 10 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 不锈钢弯头 | 1. 尺寸：500\*500\*500mm； 2. 304#不锈钢板面，板厚 1.0mm；   3、英格兰 800 不锈钢，防水等级 IPX4，保修一年。 | 个 | 2 | 450 | 900 |
| 11 | 威徳士/ 肇风/普成 | 低噪音新风机 | 1. 尺寸：750\*750\*600mm； 2. 板厚1.5mm； 3. 电压：380V4N、电流；40HAz、 功率：4000W，仅限于安装、使用和维护正确的前提下出现的质量问题。不属于保修范围：一切人为的损坏，例如接入不适当的电源、使用于不适当的环境、不按使用说明书的要求进行产品的安装，使用与维护。不经本公司同意私自维修或改装产品所造成的损坏。因自然灾害所造成的损坏。 | 台 | 1 | 4800 | 4800 |
| 12 | 威徳士/肇风/国通 | 低噪音油烟风机 | 1. 尺寸：1000\*600\*930mm； 2. 电压：380V3N、电流：30HAz、功率18千瓦； 3. ，三相保护功能：当输入电压超过 440V 或低于 310V 时，保护动作无功率输出。直到电压恢复正常才能恢复工作。 4. 二相保护功能：当输入电压大于260V或低于160V时，保护动作无功率输出。直到电压恢复正常才能恢复工作。 5. 电路故障检测：当电路发生故障时，无功率输出。 6. 传感器失效保护功能：当锅底传感器短路或 IGBT 传感器短路和开路时，工作状态显示故障代码，无功率输出。 7. IGBT 过热保护：当 IGBT温度过高时工作状态显示故障代码，无功率输出，直到温度降低后重新开机才能工作。 | 台 | 1 | 16000 | 16000 |
| 13 | 宝利洁 / 宇风/金洁 | 低空净化器 | 1. 尺寸：1200\*1200\*860mm； 2. 电压：220V3N、电流：30HAz 功率：3000W、32万风罩； 3. 二相保护功能：当输入电压大于260V或低于160V时，保护动作无功率输出。直到电压恢复正常才能恢复工作； 4. 电路故障检测：当电路发生故障时，无功率输出。 5. 传感器失效保护功能：当锅底传感器短路或 IGBT 传感器短路和开路时，工作状态显示故障代码，无功率输出； 6. IGBT 过热保护：当 IGBT温度过高时工作状态显示故障代码，无功率输出，直到温度降低后重新开机才能工作。 | 台 | 1 | 17000 | 17000 |
| 14 | 多美多/ 美厨/广东 | 电磁控蒸饭车 | 1. 尺寸：1200\*700\*1650mm； 2. 304#不锈钢板面，板厚1.5mm； 3. 电压：380V3N、电流：50HAz、功率： 24000W，1-5片，24 盘共 500 人； 4. 三相保护功能：当输入电压超过440V或低于310V时，保护动作无功率输出。直到电压恢复正常才能恢复工作。 5. 二相保护功能：当输入电压大于260V 或低于 160V 时，保护动作无功率输出。直到电压恢复正常才能恢复工作。 6. 电路故障检测：当电路发生故障时，无功率输出。 7. 传感器失效保护功能：当锅底传感器短路或 IGBT 传感器短路和开路时，工作状态显示故障代码，无功率输出。 8. IGBT 过热保护：当 IGBT 温度过高时工作状态显示故障代码，无功率输出，直到温度降低后重新开机才能工作。 | 台 | 1 | 8200 | 8200 |
| 15 | 格力/ 海尔/通哥 | 空气能热水器 | 1. 空气能5吨热水器，尺寸：1800\*600\*600mm， 2. 电压：220V3N、电流30HAz、功率：3000W； 3. 二相保护功能：当输入电压大于260V或低于160V时，保护动作无功率输出。直到电压恢复正常才能恢复工作。 4. 电路故障检测：当电路发生故障时，无功率输出。传感器失效保护功能：当锅底传感器短路或 IGBT 传感器短路和开路时，工作状态显示故障代码，无功率输出。 5. IGBT 过热保护：当 IGBT温度过高时工作状态显示故障代码，无功率输出，直到温度降低后重新开机才能工作。 | 台 | 1 | 33500 | 33500 |
| 16 | 得一/ 吉福/通哥 | 双通工 作台 | 1. 尺寸：1500\*500\*800mm ； 2. 304#不锈钢板面，板厚1.0mm； 3. 英格兰800不锈钢，防水等级IPX4，保修一年。 | 台 | 2 | 1500 | 3000 |
| 17 | 得一/ 吉福/通哥 | 双通工 作台 | 1. 尺寸：2200\*750\*300mm ； 2. 304#不锈钢板面，板厚1.0mm； 3. 英格兰800不锈钢，防水等级IPX4，保修一年。 | 台 | 2 | 3800 | 7600 |
| 18 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 三新水池 | 1. 尺寸：2200\*700\*800 mm； 2. 304#不锈钢板面，板厚1.0mm； 3. 英格兰800不锈钢，防水等级IPX4，保修一年。 | 台 | 1 | 4200 | 4200 |
| 19 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 四新水池 | 1. 尺寸：3200\*700\*800mm ； 2. 304#不锈钢板面，板厚1.0mm； 3. 英格兰800不锈钢，防水等级IPX4，保修一年。 | 台 | 1 | 4800 | 4800 |
| 20 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 二门冰箱 | 1、尺寸：1250\*700\*800 mm；  2、电压：220V3N、电流：30HAz功率： 1500W；  3、二相保护功能：当输入电压大于260V或低于160V时，保护动作无功率输出。直到电压恢复正常才能恢复工作。   1. 电路故障检测：当电路发生故障时，无功率输出。 2. 传感器失效保护功能：当锅底传感器短路或 IGBT 传感器短路和开路时，工作状态显示故障代码，无功率输出。 3. IGBT 过热保护：当 IGBT温度过高时工作状态显示故障代码，无功率输出，直到温度降低后重新开机才能工作。 | 台 | 2 | 2100 | 4200 |
| 21 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 智能开 水器 | 1、尺寸：400\*250\*800 mm；  2、电压：220V3N电流：30HAz 攻率：6000W；   1. 二相保护功能：当输入电压大于260V或低于160V时，保护动作无功率输出。直到电压恢复正常才能恢复工作。 2. 电路故障检测：当电路发生故障时，无功率输出。传感器失效保护功能：当锅底传感器短路或 IGBT 传感器短路和开路时，工作状态显示故障代码，无功率输出。 3. IGBT 过热保护：当 IGBT温度过高时工作状态显示故障代码，无功率输出，直到温度降低后重新开机才能工作。 | 台 | 1 | 3300 | 3300 |
| 22 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 菜架 | 1. 尺寸：1500\*500\*1500mm ； 2. 304#不锈钢板面，板厚1.0mm； 3. 英格兰800不锈钢，防水等级IPX4，保修一年。 | 台 | 4 | 650 | 2600 |
| 23 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 电风扇 | 1、电压：220V3N、电流30HAz 、功率0.15KW；   1. 二相保护功能：当输入电压大于260V或低于160V时，保护动作无功率输出。直到电压恢复正常才能恢复工作。 2. 电路故障检测：当电路发生故障时，无功率输出。 3. 传感器失效保护功能：当锅底传感器短路或 IGBT 传感器短路和开路时，工作状态显示故障代码，无功率输出。 4. IGBT 过热保护：当 IGBT温度过高时工作状态显示故障代码，无功率输出，直到温度降低后重新开机才能工作。 | 台 | 5 | 340 | 1700 |
| 24 | 得一/ 吉福/通哥 | 工作台 | 1、尺寸：2000\*500\*600mm；  2、304#不锈钢板面，板厚1.0mm；  3、英格兰800不锈钢，防水等级IPX4，保修一年。 | 台 | 2 | 3600 | 7200 |
| 25 | 老工匠/喜得力/ 通哥 | 保温台 | 1. 尺寸：2100\*700\*800 mm； 2. 电压： 220V3N、电流：30HAz、功率 ：3000W；   3、二相保护功能：当输入电压大于260V或低于160V时，保护动作无功率输出。直到电压恢复正常才能恢复工作。  4、电路故障检测：当电路发生故障时，无功率输出。传感器失效保护功能：当锅底传感器短路或 IGBT 传感器短路和开路时，工作状态显示故障代码，无功率输出。  5、IGBT 过热保护：当 IGBT温度过高时工作状态显示故障代码，无功率输出，直到温度降低后重新开机才能工作。 | 台 | 1 | 3800 | 3800 |
| 16 |  | 运输费 |  | 台 | 1 | 1800 | 1800 |
| 17 |  | 辅助材料 | 玻璃胶、螺丝、风机软接头、拉钉、膨胀螺丝、烟罩掉杆 | 宗 | 1 | 1499.5 | 1499.5 |
| 18 |  | 安装费 | 人工费每人每天 300 元\*12 天 | 天 | 12 | 300 | 3600 |
| 合 计（大写人民币）：壹拾捌万元整 | | | | | | | 180,000 |