# 二、报价一览表

货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格/技术指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 1 | 医疗车辆 | 厦门金旅 | 厦门 | **XML5036XYL16** | 1 | 178900 | 178900 |
| 报价总价（大写） | 壹拾柒万捌仟玖佰圆整 | 小写：178900 |

# 三、货物说明一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 | 1 | 货物名称 | **医疗车辆** | 型号规格 | **厦门金旅XML5036XYL16** | 数量 | 1 |
| 详细性能说明：**附医疗车辆主要配置与参数** |

一、技术参数要求

**1-1、医疗服务车整车主要配置**

|  |
| --- |
| **产品型号：厦门金旅XML5036XYL16 医疗车服务车（国六）** |
| 1 | 质量参数(kg) | 整备质量 | 1750 |
| 最大总质量 | 2650 |
| 2 | 外部尺寸参数(㎜) | 车辆长 | 5330 |
| 车辆宽 | 1700 |
| 车辆高 | 2440 |
| 轴距 | 2890 |
| 轮距（前/后） | 1450/1430 |
| 3 | 通过性参数 | 最小转弯直径(m) | 12 |
| 接近角/离去角( °) | 18/13 |
| 最大爬坡度（%） | 30° |
| 4 | 内部尺寸参数(㎜) | 车内辆长 | 3200 |
| 车内辆宽 | 1550 |
| 车内辆高 | 1670 |
| 5 | 整   车 | 最高车速 (km/h) | 120 |
| 轮胎规格 | 子午线真空轮胎195/70R15C |
| 驱动型式 | 4×2前置后驱 |
| 6 | 发  动  机 | 型号 | LJ4A18Q6 |
| 排放标准 | 国六 |
| 发动机布置 | 前置纵向 |
| 排量 (mL) | 1.798 |
| 额定功率/转速 (kW（r/min）) | 98/5600 |
| 最大扭矩(N.（r/min）) | 182/3600 |
| 油箱容量(L) | 70 |
| 燃料种类 | 汽油机 |

**1-2、整车主要配置**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘配置 | 离合器： | 单片、液压操纵 |
| 变速器： | 五档手动变速箱 |
| 轮  胎： | 195子午线真空轮胎、铝合金钢圈、 |
| 底盘形式 | 加长底盘、高顶车身 |
| 悬挂系统 | 前独立悬挂/后五块钢板弹簧悬挂 |
| 2 |      整车    配置 | 转向系统 | 助力转向 |
| 功能件 | 间歇式雨刮、插接件 |
| 数显里程表、发动机转速表、线控加油门 |
| 前后分体空调、前后暖风、60A电瓶 |
| 主动安全件 | 前盘后鼓 |
| ABS+EBD |
| 可视倒车影像系统 |
| 全车安全带 |
| 外观件 | 白色， 双侧粘“乡镇卫生院健康服务车” 并在右侧加一行：2017年福建省文化科技卫生“三下乡”组委会赠。车辆外观粘贴3M蓝色或红色反光膜 |
| 钻石前大灯、LED转向灯 |
| 后踏步保险杠+尾门内开启 |
| 高顶车身、超白实色漆 |
| 镀铬电动后视镜、电动门窗、中控门锁+遥控，防擦条 |
| 内饰件    | 6座正座（左2，右2，独立朝前可调座椅） |
| 豪华新款银色仪表台 |
| 可调方向盘 |
| 前置手刹、中央置物盒 |
| 输液固定器2个、医用地板 |
| 1500W逆变电源系统+20米外接电源线+12V/220V |
| 米色全车窗帘 |

**1-3、多功能全科诊疗服务车专用配置**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **功 能 及 特 点** |
| A体检舱设计  | 1 | 体检舱采用新型ABS材料、高温加工工艺，确保安全耐用、环保洁净。 |
| 2 | 隔墙采用三明治结构，前后表面白色环保铝塑板，内部为多层木工板材质，无窗设计，并在隔板上安装一个32寸带180°伸缩臂液晶显示器。 |
| B地板 | 3 | 地板采用多层铺设结构，防朝地膜，防潮、防水竹纤板医用地板户。 |
| 4 | 地板最上层采用蓝色LG优耐医疗专用地板组成，采取整体无拼缝铺设，同车身拼缝处用优质防水密封胶处理，提高整体防水性。可清洗、防静电、可消毒的塑胶地板。 |
| C医疗柜 | 5 | 在体检舱前部设计一套综合设备柜，材质为医用PVC材质综合体检区。人性化设计，突出集中、隐藏、便于实际操作。全方位满足驾乘需求，把空间发挥的灵活舒适。在柜体里设置以下设备隐藏柜体内；1.健康体检一体机；2.打印机；3.产后随访包 ；4.急救箱；5.三折软担架；6.4升氧气瓶2个 ；7.其它：药品小抽屉柜，可存发放棉签、碘酒、双氧水等；抽屉轨道、门锁采用静音、二档开关设计。 |
| 6 | 柜面外侧内嵌式安装智能体检系统，220V五孔插座4个，电源穿线孔2个 |
| 医疗舱医疗所有柜体材质均采用白色医疗专用（防水耐腐蚀，耐酸)PVC结皮微发泡板，柜边正面为无坚硬直角为钝角，采用弧形不锈钢柜角技术处理。柜门，抽屉均安装有锁扣，座垫软包采用优质人造皮材料。 |
| D座椅 | 7 | 体检舱设计左侧为2座独立朝前座椅，并可将靠背可调至水平，当作检查床，右侧为2位独立朝前座椅 。 |
| 8 | 独立座椅设计有安全带。 |
| 9 | 体检舱另外配备1套可升降圆凳及托腿、托手各一个（供医生和体检人员使用）。 |
| E电器 | 10 | 车辆配备1500W车载纯正弦波逆变电源，可24小时为体检设备提供220V电源。 |
| 11 | 车辆配备20米外接电源系统，另外配备16A/12V电瓶充电系统，可接通外接电源自动给车载电瓶充电，电源系统可共享。 |
| 12 | 体检舱设计有2盏LED照明灯，开关设计在医疗柜柜面上。 |
| 13 | 体检舱隔墙上设计有一盏延时消毒灯（开关开启后延时15秒到30秒后开启消毒功能，消毒30分钟后自动关闭）。 |
| 14 | 整车医疗舱配电采用钥匙点火控制装置，当钥匙开启至二档状态，医疗舱整套供电系统自动连接电瓶电源，全套设备可正常工作，当钥匙退到二档以下或拔出状态，全舱自动断电（起到防止用电器忘关导致电瓶电量流失的作用）。 |
| F输液系统 | 15 | 体检舱顶部体检床正上方设计有一套滑轨是输液挂架。 |
| G 智能监控系统 | 舱内配置智能监视记录，可48小时连续记录，避免医患纠纷。 |
| 倒车影像系统，导航。 |
|     医疗设备   | 健康体检一体机包含：全自动血压计、红外线体温检测仪、脉搏血氧检测仪、心电图检测仪、智能网络血糖仪、腰臀围检测、心理健康与压力管理服务系统、慢性病检测及自我管理系统、中医体质辨识系统、尿液分析仪、血红蛋白检测仪、智能车载体检系统（提供软件著作权证书）、语音动画指导系统、身高体重NMI综合测评系统、城乡居民健康档案管理系统（包含所有12类45项福建省国家基本公共卫生服务规范全部表格）、智能车载健康教育系统（提供软件著作权证书）、智能体检数据管理系统0.、健康测评系统、身份证读卡系统、工控一体电脑、32寸带180°伸缩臂液晶显示器、10.5寸触控屏、激光打印机、综合应急救援包等医疗设备且为内嵌式安装设备，设备安装柜内且有设备防减震垫保护。自动建立居民健康档案、体检数据自动上传至政府指定信息平台、自助智能体检设备、健康档案（电子病历）、健康检测、健康干预、跟踪管理、效果评估、检测数据统计实时发布、绩效考核、健康教育、尿液分析、急救箱、产后访视包医疗功能。 |

附样车图片：

