因本项目特殊性，要求潜在投标人于竞价截止时间前到现场勘查，根据现场情况提供项目实施方案及岗位设置、职责分工、人员管理制度和质量保证措施。由采购人出具现场勘察函参与本项目竞价：

技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 风柜电机更换材料FG070H型 Q=51.7KW L=7000M3/H P噪音小于66DB | 台 | 8 |
| 总开80A一个 | 个 | 1 |
| 相序保护器 | 个 | 8 |
| 空开10A | 个 | 8 |
| 接触器12A | 个 | 8 |
| 热继电器11A | 个 | 8 |
| 信号灯、按钮、接线端子，散热器等 | 套 | 1 |
| 风柜电机更换人工费 | 项 | 1 |
| 高空作业增加费 | 项 | 1 |
| 满堂钢管脚手架（面积1000m2,高度16米）更换过滤网 | 项 | 1 |