附件：

项目内容：对福建火炬高新技术创业园一号楼三层外墙立体字和九层冲孔LED发光字进行拆除后重新制作安装。详情如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标识牌制作内容 | 规格（mm) | 备注 |
| 1 | 九层冲孔LED发光字及背板、配件 | 10个冲孔发光字 | 字：长1800\*宽1800\*厚80 | 高空安装 |
| 底部支撑铁架及背板 | 总长宽：19750\*2000 |
| 配件 | 9MM灯珠、变压器、定时器等 |
| 2 | 三层外墙立体字 | 1个Logo、10个字 | Logo:长1800\*宽1400\*厚60字：长1100\*宽1100\*厚60 |  |

制作要求：九层冲孔LED发光字体采用2mm铝板制作，字体为大黑体，颜色为大红色，烤漆（三遍）、焊接工艺，底部支撑铁架采用镀锌角铁焊接，背板为银白色扣板。三层外墙立体字沿用原有铁架，字体采用2mm铝板制作，字体为大黑体，颜色为大红色，烤漆（三遍）、焊接工艺。

标识牌制作和安装周期不超过15天。