## 巡逻车招标参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备选品牌 | 货物名称 | 技术参数说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 博珍、绿能、中科 | 四轮巡逻车 | 长\*宽\*高：4000\*1650\*1900mm 整车装备质量：850KG座位：三排八座前/后轮距：1420/1420mm 轴距2850mm电机：德普达3500W 电瓶：100AH/120AH/200AH/230AH可选 充电机：车载式智能充电器（充满自动断电），充电时间：6-8小时最大行驶速度≤30km/h，制动距离≤4m满载爬坡度：20% ，最小离地间隙：180mm最小转弯半径：6000mm，充电输入电压：220V车身结构：汽车钣金座椅：仿皮+PVC仪表：组合式仪表（前后信号、灯光、喇叭、剩余电量、当前时速等信号）灯光系统：组合式前大灯，组合式后尾灯，制动灯，前后转向灯，高位刹车灯开关系统：灯光开关（远近光，转向灯），全车总电源开关，电控喇叭，雨刷娱乐系统：MP3播放器支持U盘，组合喇叭传动系统：电机后置后驱，控制器自动调节转向系统：自动调节齿轮齿条方向机刹车系统：四轮液压制动器+双回路液压制动+驻车制动装置轮胎型号：155/70R12（铝合金轮毂真空胎）前桥及悬挂：整体式前桥式悬挂后桥及悬挂：整体式后桥式悬挂根据用户需求定制车身、警灯、LED显示屏。原厂原包装，为确保产品质量安全，产品质量检测报告备查，中标现货供应，免费送货到乡镇。 | 3 | 部 |
| 2 | 博珍、中科、绿能 | 两厢封闭式巡逻车 | 外型尺寸：长×宽×高3430×1545×1468车身结构：5 门 5 座两厢车整备质量：920kg轴距：2360mm前轮距：1410mm后轮距：1405mm最小离地间隙：150mm最高车速（满载）：50km/h驱动方式：电机后置后驱前制动类型：通风盘式后制动类型：鼓式最大爬坡度（满载）：10%坡30KM/H;15%坡20KM/H门锁：中控门锁电机额定功率：4KW电池：72v150a行车大灯：双透镜LED大灯充电时间：6小时续驶里程：≥120km轮胎：145/60 R13车身：整体式碳钢钢架和钢模一体成型金属车身底盘：增强微型汽车底盘，经磷化、水洗、酸洗专业防锈电泳 烤漆处理前挡风玻璃 ：双层夹胶安全玻璃车辆信息实时采集、运行数据存储，远程报警预警、远程故障诊断，远程终控制，软件OTA升级。 根据用户需求定制车身、警灯、LED显示屏。原厂原包装，为确保产品质量安全，产品质量检测报告备查，中标现货供应，免费送货到乡镇。 | 2 | 部 |
| 3 | 哈里威、绿源、心艺 | 两轮巡逻车 | 电压≥70v20ah,前碟后鼓刹；电池类型: 铅酸电池；核载人数: 2人；无刷电机：350W大功率强劲输出；真空轮胎：防滑、避震、耐磨；正玄波控制器，大容量电池超长续航能力，前后舒适减震，高亮大灯，加宽防滑轮胎；显示系统：液晶仪表；双遥控报警：远程智能一键启动，轻松方便。原厂原包装，中标现货供应，免费送货到乡镇。 | 5 | 部 |
| 合计： | 330000元 |