

围栏尺寸图



围栏样式效果图

围栏采用整体热镀锌材料焊接，焊口处喷漆。围栏规格：2100×2400mm，网孔规格70×70mm，丝径4.0mm，边框φ32×2.0mm，底座尺寸：长600mm×宽220mm×厚130mm(一片围栏配一个底座和一个卡扣（镀锌板，包含紧固件）)。作为临时隔离网使用。